Przedmiar robót do zapytania ofertowego:

„ Malowanie sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, malowanie łącznika i korytarza na parterze budynku szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis prac | j.m. | Poszczególne pozycje | Razem |
| 1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 1300 | 1300 |
| 2 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem. – wap. Na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów do powierzchni do 1m2 w 1 miejscu | m2 | 80 | 80 |
| 3 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 80 | 80 |
| 4 | Gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome | m2 | 2020 | 2020 |
| 5 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 750 | 750 |
| 6 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 1270 | 1270 |
| 7 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 | 650 | 650 |
| 8 | Rusztowania przesuwne wewnętrzne o wys. 6,5m | kolumna | 10 | 10 |
| 9 | Rusztowania ramowe przestrzenne o wys. Do 6m | kolumna | 5 | 5 |
| 10 | Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych oraz glazury na ścianach | m2 | 1300 | 1300 |
| 11 | Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej | szt. | 2 | 2 |